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DVR 4Ch (Analogo + HD-TVI + AHD) | H.264 | Resolucién 720P (1280 X 720) [Salida VGA/HDMI
1080P | Soporta 1HDD | Dual Stream. Video 4ch » Audio 1ch (2 vias) » Velocidad de Tc: 120 fps
Tiempo Real » Compresién de Video: H.264 » Compresi6n de Audio: G.711u » Reproduce 4Ch en
simulténeo = Resolucidn de Grabacién: 720P / VGA / WD1 / 4CIF { CIF » Soporta 1HDD (6Tb) =
Salida HDMI/VGA: 1920x1080p + 1 TCP/IP 10/100Mbps « 2 USB 2.0 + Controla domos PTZ Turbo
por coaxial » Gabinete plstico « Respaldo Remoto: via USB, por RED » Incluye: Mouse, Fuente
220Vac y Software de 64Ch. Marca HIKVISION

DVR 4-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO * IP |

.265+/H.265/H.264 +/H.264 [Resolucién 1080 No RT (1920 X 1080) |Salida VGA/HDMI 4K
(3840 x 2160) | Soporta LHDD | DualStream. Video 4ch « Audio 1ch (2 vias) « Soporta 1-Ch IP
hasta 2Mp « Velocidad de T: Tiempo real encada canal » Compresién de Video: H.264 «
Compresién de Audio: G.711u » Reproduce 4Ch en simultaneo « Resolucién de Grabacidn: 3 Mp,
1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF » Soporta 1HDD 6Tb) » Salidas: HDMI/VGA y CVBS;
1920x1080p = 1 TCP/IP 10/100Mbps » 2 USB 2.0 « 1 RS=485 para control de domos PTZ «
Gabinete 1U + Respaldo Remoto: via US, por RED « Alimentacidn: 220Vac »

Incluye: C. Remoto, Mouse y Software de 64Ch, Marca HIKVISION

DVR 8Ch (Analogo + HD + AHD) | H.264 | Resolucidn 720P (1280 X 720) |Salida VGA/HDMI
1080P [Soporta 1HDD | Dual Stream. Video 8ch » Audio 1ch (2 vias) « Velocidad de Tx: 120 fps
Tiempo Real » Compresién de Video: H.264 » Compresién de Audio: G.711u « Reproduce 8Ch en
simulténeo «Resolucién de Grabacion: 720P / VGA / WD1 | 4CIF / CIF » Soporta 1HDD (Tb) «
Salida HDMI/VGA: 1920x1080p » 1 TCP/IP 10/100Mbps + 2 USB 2.0 « Controla domos PTZ
Turbo por coaxial « Gabinete pléstico » Respaldo Remoto: via USB, por RED » ncluye: Mouse,
Fuente 220Vac y Software de 64Ch. Marca HIKVISION

DOMO INTERIOR ICR DIA&NOCHE [Tecnologia HD-TVI | HD1080P| CMOS 2Mp| IR 102 20M |
Cubierta PLASTICA | Resolucion: HDLOBOP « NTSC: 1920(H)*1080(v) « Lente: 2.8mm » A.
Visién: 103° « Huminacién: 0.01Lux@F1.2/ OLux IR On (24un.) « Velocidad de Obturador: 1/30
21/50,000 « Smart IR « Alimentacion: 12Vdc +/- 15% » Consumo: 4 Watt. No incluye fuente.
Marca HIKVISION

DOMO INTERIOR ICR DIASNOCHE [Tecnologia Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI/ CVES |
HD1080P| CMOS 2Mp| IR 10 a 20M | Cubierta PLASTICA | Resolucin: HD720P « NTSC: 720(V)
= Lente: 2.8mm » A, Vision: 103° » Huminacion: 0.01Lux@F1.2/ OLux IR On (24un.) « Velocidad
de Obturador: 1/30 2 1/50,000 » Smart IR « Alimentacion: 12Vdc +/- 15% » Consumo: 4 Wat,
No incluye fuente. Marca HIKVISION

DVR 8-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * HDCVI*ANALOGO | H.264

JH.264+/H 265/H.265+ | Resolucign 1080P RT (1920 X 1080) | alida VGA/HDMI 1080P |
SoportalHDD [Soporta CLOUD STORAGE | Cruce de Linea en 2 ch [Soporta ONVIF |dual
Stream. Video 8ch »Audio 1ch (2 vias) « Soporta 2-Ch IP hasta 4Mp « Velocidad de Tx: Tiempo
real en cada canal «Compresién de Video: H.265 « Compresién de Auio: G.711u « Reproduce
8Ch en simulténeo «Resolucion de Grabacion: 1080p te/720p lteNGAWDI/4CIF/CIF «
Soporta 1HDD (6Tb) « Salidas: HDMIVGA y CVBS: 1920x1080p « 1 TCP/IP 10/100Mbps + 2
USB 2.0 » 1 RS-485 para control dedomos PTZ » Gabinete 1U » Respaldo Remoto: via USB, por
RED » Alimentacicn: 220Vac « Incluye: C.Remoto, Mouse y Software de 64Ch. Marca
HIKVISION

DVR 16-Ch, SOPORTA TECNOLOGIAS: AHD * HD-TVI * ANALOGO | H.264 /H.264+ | hasta
2 ch 1080p Resolucién 1080P No RT (1920 X 1080) |Salida VGA/HDMI 1080P | Soporta
HDD | Dual Stream. Video 16ch » Audio Lch (2 vias) « Soporta 2-Ch IP hasta 2Mp »
Velocidad de Tx: Tiempo real en cada canal » Compresidn de Video: H.264 + Compresicn de
Audio: G.711u » Reproduce 16Ch en simultaneo « Resolucidn de Grabacidn: 1080p lite/720p
lite/VGAWD1/4CIF/CIF » Soporta LHDD (6Tb) » Salidas: HDMI/VGA y CVBS: 1920x1080p »
TCP/IP 10/100Mbps + 2 USB 2.0 + 1 RS-485 para control de domos PTZ » Gabinete 1U »
Respaldo Remoto: via USB, por RED « Alimentacidn: 220Vac  Incluye: C. Remoto, Mouse y
Software de 64Ch. Marca HIKVISION

HK-DS2CE16COT-IRPF

HK-DS2CE16F7T-

¥

CS-CV248-A0-32WFR

-

CS-Cv206-CO-1A1WFM

")

DOMO INTERIOR ICR DIANOCHE [Tecnologia HD-TVI | 3Mp 2052(H) x 1536(V) Chip
CMOS[WDR IMENU OSD | EXIR Hasta 20M | 1P66. Resolucidn: NTSC: 2052 (H) x 1536 (V) »
Lente: 2.8mm » Ajuste de movimiento: Pan: 0 - 360°, Tit: 0 2 -75°, Rotacén 0 - 360° BLC »
WDR 12008 » lluminacidn: 0.01Lux@FL. 2/ OLux IR On » Velocidad de Obturador: 1/30 a
1/50,000 » BLC, AGC, DNR, SMART IR = Comunicacién: Up the coax (HIKVISION-C)« Salida:
Analoga HD « Proteccién P66 « Alimentacion: 12Vdc +/- 15% » Consumo: 5 Watt. No incluye:
fuente, Marca HIKVISION

TUBO EXTERIO PLASTICA ICR DIASNOCHE | Tecnologia Seleccionable: HD-TVI/AHD/CVI /
HD720P(1280 X 720) | IR 10 a 20M | 1P66. » Resolucion: HD720P « NTSC: 1280 (H) x 720 (V) »
Lente: 2.8mms A. Vision: 99.72° » DNR » Smart IR » Iiuminacién: 0.01Lux@F1.2/ OLux IR On
(8un.) + Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 » BLC  24IR + Alimentacion: 12Vdc »
Consumo: 3.5 Watt. No incluye fuente. Marca HIKVISION

TUBO ICR DIARNOCHE [Tecnalogia HD-TVI | HD1080P| CMOS 2Mp | IR 10 a 20M | Cubierta
Pléstical IPS6. Resolucion: NTSC: 1920(H) x 1080(V) » Lente: 3.6mm » Angulo de Visién: 82.2°
« Tuminacién:0.0LLux@FL.2/ OLux IR On (8un.) « Velocidad de Obturador: 1/30 a 1/50,000 +
Alimentacién: 12Vdc +/-15% » Consumo: 4 Watt. No incluye fuente, Marca HIKVISION

TUBO EXTERIOR ICR DIARNOCHE |Tecnologia HD-TVI | 3Mp 2052(H) x 1536(v) Chip
‘CMOS|WOR MENU OSD | EXIR Hasta 20M | 1P66. Resolucion: NTSC: 1928 (H) x 1088 (V) «
Lente: 2.8mm (103°) » Ajuste de movimiento: Pan: 0 - 360°, Tit: 0 a -90°, Rotacidn 0 - 360°
BLC + WDR 12008  Tluminacion: 0.01Lux@F1.2/ OLux IR On  Velocidad de Obturador: 1/30 @
1/50,000 « BLC, AGC, DNR, SMART IR » Comunicacion: Up the coax (HIKVISION-C)e Salida:
Analoga HD « Proteccién IP66 » Alimentacidn: 12vdc +/- 15% » Consumo: 5 Watt. No incluye
fuente, Marca HIKVISION

Camara IP 2MP, ICR, Olux con IR, 4mm@ F2.2, DVA 95°, Pan 340°, Tilt 90°, 1020x1080,
H.264, DCSV/2A adapter, DWDR, 3 DNR, BLC, Deteccidn de movimiento, tracking, Imagen
panoramica, Slot para micro SD (Soporta hasta 128GB),Microfono y partante incluido - audio de
2 vias, hasta 10mt IR con EZVIZ Smart

Cémara 1P WIFI 720P, CMOS 1/4" 1Mp, Resolucion 1280x720, ICR, Lente 2.8mm@ F2.5, (92°),
0 Lux con IR On, Compresién H.264, dualstream, 30 FPS, DWDR, 3D DNR, BLC, Siot micro SD.
(hasta 128GB), Audio de dos vias, Alcance IR Sm, Smart-config, Alimentacién 5Vdc, Serie
Ezviz
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